1		시험평가 항목 및 방법

☐  소비자 설문조사 결과를 바탕으로 상담사례 분석, 관련 규격(전기용품안전기준(KC), 한국산업표준(KS), 효율관리기자재 운용규정 등) 등을 참고하여 전문위원회 심의를 거쳐 선정

의류건조기 관련 소비자 상담 분석(한국소비자원, 2023.3.)

ㅇ  품질(건조도, 건조시간, 소음, 의류 수축), 경제성·환경성(에너지소비량), 안전성 (감전보호, 구조), 표시사항, 제품 특성(부가기능 등)을 시험평가

[ 시험평가 항목 및 방법 ]
시험평가 항목		시험평가 내용	시험방법
품질	건조도	세탁물* 건조 시 수분을 제거하는 비율 확인 * 표시(최대)용량의 80 % 표준(면) 시험포 부하	KS C IEC 61121, KS C IEC 61121(2012) : 가정용 회전식 건조기의 성능 측정방법 효율관리기자재운용규정 준용 및 확인시험
	건조시간	건조코스 1회 동작 후 종료까지 소요되는 시간 확인
	소음	작동 중 발생하는 평균 소음(음향파워레벨) 확인	KS C IEC 60704-2-6 준용 KS C IEC 60704-2-6(2012) : 가정용 및 이와 유사한 전기기기의 소음 측정방법-회전식 건조기의 개별 요구사항
	의류 수축	자연건조 대비 의류 수축률 차이 확인	확인시험
경제성· 환경성	에너지 소비량	건조코스 1회 동작 후 종료까지 소비되는 전력량 (소비전력량, 연간 전기요금, 연간 CO2 배출량) 확인	KS C IEC 61121, 효율관리기자재운용규정 준용 및 확인시험
안전성	감전보호	감전 및 누전 위험성 확인	KC 60335-2-11 KC 60335-2-11(2021) : 가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성-회전식 건조기의 개별요구사항
	구조
		도어 개폐 등 구조적 안전성 확인
표시사항		법정표시사항 등 준수 여부 확인	전기용품 및 생활용품 안전관리법
제품 특성		건조코스, 부가기능 등 확인	확인시험

2		주요 항목별 시험평가 결과

가. 품질

(1) 건조도

☐ 건조도, 1개 제품이 상대적 ʻ우수ʼ, 2개 제품은 ʻ미흡ʼ

ㅇ  세탁기의 헹굼·탈수 과정을 거쳐 세탁물이 습윤(초기 함수율 60 %)한 상태로 건조기에 넣고 표준(스마트) 코스로 동작한 후 건조도*를 평가하였으며, 건조도가 높을수록 우수한 제품임.

* 초기 세탁물 무게(g) 대비 젖은 세탁물의 건조 후 무게(g)의 비율(%)

ㅇ  세탁물(표준 면 시험부하)은 침대시트·베갯잇·수건을 이용하고 건조기 최대 표시용량 대비 80 % 용량으로 시험평가함.

ㅇ  건조도에 대한 시험평가 결과, 위니아(WWR03SGDV(A)) 제품은 두꺼운 수건 등 대부분의 세탁물이 잘 건조되어 상대적으로 ʻ우수ʼ했고, 오아(OET-001WH), 위닉스(HS2E400-MEK) 제품은 세탁물을 추가로 건조해야 할 수준으로 성능이 ʻ미흡ʼ했음.

-  미닉스(MNMD-110G), 신일전자(SCD-T03CP), 청호나이스(CH-03ESB), 한샘(HAF-DR420WH), 한일전기(HLD-5100W) 등 5개 제품은 티셔츠 등 일반적인 의류의 건조가 잘 되는 수준으로 건조도가 ʻ양호ʼ했음.

[ 건조도 ]
브랜드	모델명	표시용량[kg]		평가결과주1
		최대	표준
미닉스	MNMD-110G	3	2.5	★★★
신일전자	SCD-T03CP	3	2.5	★★★
오아	OET-001WH	4	2.5	★주2
위니아	WWR03SGDV(A)	3	2.5	★★★★
위닉스	HS2E400-MEK	4	2.5	★주3
청호나이스	CH-03ESB	3	2.5	★★★
한샘	HAF-DR420WH	3	2.5	★★★
한일전기	HLD-5100W	5	5	★★★
<기호의 표시> ★★★★ : 상대적 우수 ★★★ : 양호 ★★ : 보통 ★ : 미흡 주1) 주위온도 23℃, 표준(스마트) 코스, 표시(최대)용량의 80 % 표준(면) 시험포 부하로 시험평가한 결과이며, 의류 종류 및 사용환경 등에 따라 달라질 수 있음. 주2) 에너지효율등급 표준용량(2.5kg)으로 시험 시, 건조도는 ‘상대적 우수’ 수준이었음. 주3) 에너지효율등급 표준용량(2.5kg)으로 시험 시, 건조도는 ‘양호’ 수준이었음.

(2) 건조시간

☐ 건조시간, 제품 간 최대 1시간 23분(1시간 43분~ 3시간 6분) 차이 있어

ㅇ  표준(스마트)코스 1회 동작 후 종료까지 소요되는 시간은 한일전기(HLD-5100W) 제품이 1시간 43분으로 가장 짧았고, 오아(OET-001WH) 제품이 3시간 6분으로 가장 길어 제품 간 최대 1시간 23분 차이가 있었음.

ㅇ  (건조시간 조절)   오아(OET-001WH), 위니아(WWR03SGDV(A)), 위닉스(HS2E400-MEK), 한일전기(HLD-5100W) 등 4개 제품은 표준(스마트)코스에서 세탁물의 양이나 건조 정도에 따라 건조시간이 자동으로 조절되어 세탁물을 소량 건조하는 경우 고정형 제품에 비해 시간 및 전기요금 절감*이 가능했음.

* 소량(1 kg)의 표준 시험부하(면)로 건조 시, 시간 및 전기요금이 절반 수준으로 감소.

[ 건조시간 ]
브랜드 (모델명)	건조시간 조절방식	평가결과 [시간:분]	브랜드 (모델명)	건조시간 조절방식	평가결과 [시간:분]
미닉스 (MNMD-110G)	고정	2:24	위닉스 (HS2E400-MEK)	가변	2:25주2
신일전자 (SCD-T03CP)	고정	2:24	청호나이스 (CH-03ESB)	고정	2:24
오아 (OET-001WH)	가변	3:06주1	한샘 (HAF-DR420WH)	고정	2:24
위니아 (WWR03SGDV(A))	가변	1:53	한일전기 (HLD-5100W)	가변	1:43
주1) 에너지효율등급 표준용량(2.5kg)으로 시험 시, 건조시간은 ‘2:43’ 수준이었음. 주2) 에너지효율등급 표준용량(2.5kg)으로 시험 시, 건조시간은 ‘2:00’ 수준이었음.

(3) 소음

☐ 소음, 제품별로 58dB ~ 66dB 수준으로 차이 있어

ㅇ  소형 의류건조기는 비교적 큰 소음이 발생하는 제품으로 작동 중 발생하는 소음을 실측한 결과, 평균 63㏈로 전자레인지(평균 57dB)*보다 높고, 드럼세탁기(평균 69dB)*보다는 낮은 수준이었음.

* 한국소비자원 품질비교시험 결과(전자레인지[2017], 드럼세탁기[2020])임.

-  위니아(WWR03SGDV(A)) 제품이 58㏈로 소음이 가장 적었고, 한일전기 (HLD-5100W) 제품이 66㏈로 가장 커 제품 간 최대 8㏈ 수준의 차이가 있었음.

[ 소음 ]
브랜드	모델명	소음[㏈]주
미닉스	MNMD-110G	64
신일전자	SCD-T03CP	63
오아	OET-001WH	65
위니아	WWR03SGDV(A)	58
위닉스	HS2E400-MEK	61
청호나이스	CH-03ESB	62
한샘	HAF-DR420WH	61
한일전기	HLD-5100W	66
주) 표준(스마트)코스 동작 시, 전 구간 평균 소음

(4) 의류 수축

☐ 자연건조 대비 의류 수축률 높아

ㅇ  일반적으로 소형 의류건조기는 고온의 열풍으로 옷감을 건조하는 히터 건조 방식*을 채택하고 있어 자연건조 대비 의류 수축률이 높았음.

* 중·대형 의류건조기는 주로 저온제습(히트펌프) 방식으로 내부온도가 상대적으로 낮음.

ㅇ  면 소재(면 100%)와 면·폴리 혼방 소재 의류를 표준(스마트)코스로 1회 건조 후 자연건조 대비 평균 의류 수축률을 확인한 결과, 면 소재 의류의 경우 총 길이가 평균 3.9% 수축되었음.

[ 평균 의류 수축률(치수변화율) ]
의류 종류 건조 방식	면 소재(면 100%)		면·폴리 혼방 소재
	가슴둘레[%]	총 길이[%]	가슴둘레[%]	총 길이[%]
자연건조	-1.3	0.6	-0.1	0.0
소형 의류건조기	-2.5	-3.9	-1.6	-2.6
※ 해당 시험 의류에 한한 결과이며, 의류 종류 등에 따라 결과가 달라질 수 있음.

ㅇ  섬유의 재질 등에 따라 수축 정도가 상이할 수 있으므로 건조기 사용 시 의류 취급표시(라벨)를 사전에 확인하고, 면 소재 등의 수축이 우려되는 의류는 자연건조하는 것이 바람직함.

나. 경제성·환경성(에너지소비량)

☐ 에너지소비량, 제품 간 최대 1.6배(1,565Wh ~ 2,543Wh) 차이 있어

ㅇ  (소비전력량) 미닉스(MNMD-110G), 신일전자(SCD-T03CP), 청호나이스(CH-03ESB), 한샘(HAF-DR420WH) 등 4개 제품의 소비전력량이 상대적으로 적었고, 한일전기 (HLD-5100W) 제품이 가장 많았으며, 제품 간 최대 1.6배(1,565Wh ~ 2,543Wh) 차이가 있었음.

ㅇ  (단위소비전력량) 세탁물 1㎏당 소비전력량[Wh/kg]으로 제품 간 최대 1.3배 (573Wh/㎏ ~ 724Wh/㎏) 차이가 있었음.

ㅇ  (전기요금ㆍCO2배출량) 1회 소비전력량을 연간 전기요금*과 연간 CO2(이산화탄소) 배출량으로 환산하면 제품 평균 47,000원과 124kg으로 TV(43,000원, 115kg)**보다 높고, 냉장고(63,000원, 168kg)**보다 낮은 수준이었음.

* 효율관리기자재 운용규정(의류건조기) : 연간 160회 사용 기준(kWh 단가는 160원)

** 한국소비자원 품질비교시험 결과(TV[2022], 냉장고[2022])임.

[ 에너지소비량 ]
브랜드	모델명	소비전력량 [Wh]주1	1kg당 소비전력량 [Wh/kg]주1	연간 전기요금 [원]주1,2	연간 CO2배출량 [kg]주1,2
미닉스	MNMD-110G	1,618	674	41,000	110
신일전자	SCD-T03CP	1,590	663	41,000	108
오아	OET-001WH	2,062	644	53,000	140
위니아	WWR03SGDV(A)	1,737	724	44,000	118
위닉스	HS2E400-MEK	1,833	573	47,000	125
청호나이스	CH-03ESB	1,598	666	41,000	109
한샘	HAF-DR420WH	1,565	652	40,000	106
한일전기	HLD-5100W	2,543	636	65,000	173
주1) 주위온도 23℃에서 표준(스마트)코스로 시험평가한 결과임. 주2) 전기요금 = 1kWh × 160원, CO2배출량 = 1kWh × 0.425㎏(효율관리기자재 운용규정)

다. 안전성 및 표시사항

☐ 안전성은 전 제품이 이상 없고, 법정 표시사항은 1개 제품이 부적합

ㅇ  누전 및 감전 위험성을 확인하는 감전보호(누설전류, 절연내력, 접지저항) 안전성, 도어를 일정 힘으로 열 수 있는지 확인하는 구조(도어개폐) 안전성 시험평가 결과, 전 제품이 이상 없었음.

ㅇ  인증번호, 제조자명 등 법정 표시사항을 확인한 결과, 한일전기(HLD-5100W) 제품은 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에서 규정하고 있는 표시(인증라벨)가 미부착되어 있어 개선이 필요했음.

□  (표시사항 개선) 한일전기㈜는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 의한 표시(인증라벨)가 미부착되어 있었으나 이후 개선조치 했음(’23.09.20)을 회신함.

☐ 건조용량, 표시개선 필요해

ㅇ  건조용량은 소비자의 사용환경(가구원 수 등)에 따른 합리적 제품 선택에 중요한 요소로 주요 브랜드 중대형 의류건조기 제품은 표준 건조용량*만을 표시하고 있는 반면, 대부분의 소형 의류건조기 제품은 이를 상회하는 최대 건조용량**을 기준으로 표시·판매되고 있어 제품 구입·사용 시 소비자의 주의가 필요함.

*  에너지효율등급 인증 용량[kg]

** 제조자가 처리할 수 있다고 표시한 최대 용량[kg]

□  (건조용량 표시개선) 에너지효율등급 인증 용량인 표준 건조용량으로 일원화하여 표시하도록 제도개선 방안을 강구할 예정이며, 업체에는 자율적 개선을 권고함(23.10.18).

라. 제품 특성

☐ 제품별로 건조코스 및 부가기능에 차이 있어 구매 전 확인해야

ㅇ  (건조코스) 세탁물의 종류 및 양에 따라 코스를 선택하여 사용할 수 있도록 제품별로 울/섬세, 강력, 소량 등 다양한 건조코스를 제공하고 있었음.

ㅇ  (부가기능) 제품별 주요 부가기능은 필터 청소 알림, 예약 등에 차이가 있어 구매 전 필요한 기능의 구비 여부를 확인할 필요가 있음.

ㅇ  (필터 청소) 소형 의류건조기는 흡기·배기 필터를 사용하는 제품과 메쉬 필터를 사용하는 제품으로 구분되며, 건조성능 저하를 방지하고 건조시간과 에너지 절약을 위해서는 사용설명서를 참고하여 주기적인 청소가 필요함.

[소형 의류건조기 사용 요령 및 주의사항]

	√ 소형 의류건조기 설치 방법
▪ 설치 장소에 화염원이나 휘발성 물질이 없어야 하며, 직사광선에 노출되고 습기가 많은 곳은 피하고, 통풍이 잘되는 공간에 설치합니다. ▪ 배기구를 막지 않고, 건조기 후면과 벽면과의 거리는 최소 10cm 이상의 간격을 유지하여 설치합니다. ▪ 견고하고 평평한 바닥 위에 설치하고, 설치 완료 후 제품의 수평을 확인합니다.

√ 소형 의류건조기 사용 주의사항

▪  건조기에 넣어 건조하는 의류의 양이 최대 용량을 초과하지 않도록 주의합니다.

▪  세탁물을 건조하기 전에 다른 이물질이 들어가지 않도록 주의합니다. 특히 라이터· 성냥과 같은 인화성 물질이나 동전·헤어핀 등 날카로운 금속 물체는 사전 확인하여 제거합니다.

▪  탈수 과정을 거치지 않은 젖은 옷을 직접 건조하지 않아야 합니다.

▪  옷감의 손상을 방지하기 위해 의류 취급표시(라벨)의 건조기 사용 가능 여부를 확인하고, 제품 사용설명서에서 권장하는 방법에 따라 건조합니다. 건조기 사용이 불가능한 의류는 수축, 변형, 변색 및 화재의 위험이 있으므로 주의해야 합니다.

- 면 소재 등 수축이 우려되는 의류는 자연건조하는 것이 바람직합니다.

건조 전에 라벨을 확인하여 다음과 같은 기호가 표시되어 있는 의류는 건조기 사용에 주의하세요.

	√ 소형 의류건조기 청소 주의사항
▪ 사용설명서에 명시된 방법과 횟수를 참고하여 필터를 청소합니다. 필터를 청소하지 않을 경우 성능 저하 및 고장의 원인이 됩니다. ▪ 물로 필터를 청소한 경우, 완전히 말린 후 사용합니다. - 부직포 필터는 물로 세척 시, 필터의 성능이 저하될 수 있습니다. ▪ 필터 청소 후, 재장착 없이 건조기를 작동시키지 않도록 주의합니다.

	√ 소형 의류건조기 분리배출 방법
		▪폐가전 방문수거 배출예약시스템을 통해 무상방문수거 서비스를 신청합니다. - 인터넷(www.15990903.or.kr), 콜센터(1599-0903)을 통해 원하는 날짜에 배출 신청하세요.

※ 소비자 피해가 발생하면, ‘소비자24 열린소비자포털(모바일 앱, www.consumer.go.kr)’을 통해 거래내역, 증빙서류 등을 갖추어 온라인 상담 또는 피해구제를 신청할 수 있다.

[소형 의류건조기 제품 구매·선택 가이드]