2		주요 항목별 시험평가 결과

품질

(1) 음향품질 (원음재생 성능)

☐ 8개 제품이 상대적으로 ‘우수‘해

ㅇ  음향품질은 소리를 왜곡이나 변형 없이 원음(原音) 그대로 재생하는 제품이 우수한 제품으로 평가됨.

ㅇ  (원음재생  성능)  원음(原音)을 왜곡 없이 재생하는지 여부를 확인하기 위해 주파수응답, 유효주파수, 총고조파왜곡률 등을 종합하여 ‘원음재생 성능’을 평가한 결과, 8개 제품이 상대적으로 ‘우수’했음.

-  마샬(MONITOR II A.N.C.), 보스(QC Ultra), 브리츠(BT6000 ANC), 소니(WH-1000XM5), 애플(AirPods Max), 젠하이저(MOMENTUM 4 Wireless), 필립스(TAH7508), JBL (TOUR ONE M2) 등 8개 제품이 음의 왜곡이 적어 상대적으로 ‘우수’한 것으로 평가됨.

-  QCY(H4) 제품은 ‘양호’한 수준이었음.

-  아이리버(IBH-NC500) 제품은 음의 왜곡이 상대적으로 커 ‘보통’ 수준으로 평가됨.

[ 음향품질 (원음재생 성능) ]
브랜드	모델명	원음재생 성능주1
마샬	MONITOR II A.N.C.	★★★
보스	QC Ultra	★★★
브리츠	BT6000 ANC	★★★
소니	WH-1000XM5	★★★
아이리버	IBH-NC500	★
애플	AirPods Max	★★★
젠하이저	MOMENTUM 4 Wireless	★★★
필립스	TAH7508	★★★
JBL	TOUR ONE M2	★★★
QCY	H4	★★
<기호의 표시> ★★★ : 상대적 우수, ★★ : 양호, ★ : 보통 주1. ANC 기능을 킨 상태와 끈 상태를 종합적으로 고려한 평가 결과임. ※ EQ 조절 등 사용조건에 따라 시험 결과는 달라질 수 있음.

(2) 외부소음 제거(ANC) 성능

☐ 5개 제품이 상대적으로 ‘우수‘해

ㅇ  무선헤드폰을 귀에 장착 시 외부소음을 차단하고 감소시킬수록 외부소음 제거(ANC) 성능이 우수한 제품임.

ㅇ  (외부소음  제거[ANC])  무선헤드폰 장착 후 ANC* 기능을 최대치로 설정한 상태에서 외부소음** 제거 성능을 평가한 결과, 최소 4 ㏈에서 최대 21 ㏈ 범위 수준으로 소음을 감소시켜 제품 간에 차이가 있었고, 5개 제품이 상대적으로 ‘우수’했음.

*  능동소음감쇄(Active Noise Canceling) 기능은 외부소음을 감지해 반대의 소음을 발생시켜 외부소음을 줄여줌.

**  버스와 기차 실내 소음, Pink Noise(모든 주파수가 같은 에너지를 가지는 소리)

-  보스(QC Ultra), 브리츠(BT6000 ANC), 소니(WH-1000XM5), 애플(AirPods Max), JBL (TOUR ONE M2) 등 5개 제품이 상대적으로 ‘우수’했음.

-  마샬(MONITOR II A.N.C.), 젠하이저(MOMENTUM 4 Wireless), 필립스(TAH7508) 등 3개 제품은 ‘양호’, 아이리버(IBH-NC500), QCY(H4) 등 2개 제품은 ‘보통’ 수준이었음.

※ 도로보행, 자전거 주행 등 주변의 다른 소리(경적음 등)도 들어야 하는 환경조건에서 외부소음이 과도하게 제거되면, 안전사고가 발생할 수 있어 주의가 필요함.

[ 외부소음 제거(ANC) 성능 ]
브랜드	모델명	외부소음 제거(ANC)주1
마샬	MONITOR II A.N.C.	★★
보스	QC Ultra	★★★
브리츠	BT6000 ANC	★★★
소니	WH-1000XM5	★★★
아이리버	IBH-NC500	★
애플	AirPods Max	★★★
젠하이저	MOMENTUM 4 Wireless	★★
필립스	TAH7508	★★
JBL	TOUR ONE M2	★★★
QCY	H4	★
<기호의 표시> ★★★ : 상대적 우수, ★★ : 양호, ★ : 보통 주1. ANC 기능을 최대치로 설정한 상태에서 외부소음(Pinknoise, 버스 및 기차 실내 소음) 제거성능을 평가한 결과임.

(3) 통화품질

☐ 조용하거나 시끄러운 환경에서 제품별로 차이 있어

ㅇ  다양한 환경(조용하거나 시끄러운 환경)에서 통화할 때 사용자의 음성이 상대방에게 명료하게 들리는 제품이 통화품질이 우수한 제품임.

ㅇ  (통화품질) 조용한 환경과 시끄러운 환경(버스, 기차 등)에서  통화품질을 평가한 결과, 각각 4개 제품이 상대적으로 ‘우수’했고, ‘보통’ 수준의 제품도 있어 제품 간에 성능 차이가 있었음.

-  보스(QC Ultra), 애플(AirPods Max), 젠하이저(MOMENTUM 4 Wireless), 필립스(TAH7508) 등 4개 제품은 조용한 환경에서 통화품질이 상대적으로 ‘우수’했음.

-  마샬(MONITOR II A.N.C.), 브리츠(BT6000 ANC), 젠하이저(MOMENTUM 4 Wireless),  JBL(TOUR ONE M2) 등 4개 제품은 시끄러운 환경(버스, 기차 등)에서 통화품질이 상대적으로 ‘우수’했음.

-  JBL(TOUR ONE M2) 제품의 제조사인 (주)하만인터내셔널코리아는 펌웨어 업데이트를 통해 해당 제품의 통화품질(조용한 환경)을 개선했다고 알려옴.

[ 통화품질 ]
브랜드	모델명	통화품질
		조용한 환경	시끄러운 환경주1
마샬	MONITOR II A.N.C.	★★	★★★
보스	QC Ultra	★★★	★
브리츠	BT6000 ANC	★★	★★★
소니	WH-1000XM5	★★	★★
아이리버	IBH-NC500	★	★
애플	AirPods Max	★★★	★★
젠하이저	MOMENTUM 4 Wireless	★★★	★★★
필립스	TAH7508	★★★	★
JBL	TOUR ONE M2	★주2	★★★
QCY	H4	★★	★★
<기호의 표시> ★★★ : 상대적 우수, ★★ : 양호, ★ : 보통 주1. 버스 및 기차의 실내 소음 환경에서 측정한 결과임. 주2. 해당 제품의 제조사는 펌웨어 업데이트를 통해 통화품질(조용한 환경)을 개선했다고 알려옴.

(4) 연속 재생시간

☐ 제품 간에 최대 3.8 배(23 시간 ~ 88 시간) 차이 있어

ㅇ  (연속  재생시간)  배터리를 완전히 충전시킨 후 일정한 크기(85 dBA)의 소리로 연속 재생시간을 확인한 결과, 23 시간 ~ 88시간 범위 수준으로 제품 간에 최대 3.8배 차이가 있었음.

-  JBL(TOUR ONE M2) 제품이 88시간으로 가장 길었고, 애플(AirPods Max) 제품이 23시간으로 가장 짧았음.

-  ANC 기능을 동작시킨 상태에서는 젠하이저(MOMENTUM 4 Wireless) 제품의 연속 재생시간이 53시간으로 가장 길었음.

-  보스(QC Ultra), 애플(AirPods Max), 젠하이저(MOMENTUM 4 Wireless) 등 3개 제품은 ANC 기능의 동작 여부가 연속 재생시간에 영향을 미치지 않았으나 마샬(MONITOR II A.N.C.), 브리츠(BT6000 ANC), 소니(WH-1000XM5), 아이리버(IBH-NC500), 필립스(TAH7508), JBL(TOUR ONE M2), QCY(H4)등 7개 제품은 ANC 기능을 켰을 때 연속 재생시간이 짧아졌음.

[ 연속 재생시간 ]
브랜드	모델명	연속 재생시간[시간]주1
		기본	ANC ON
마샬	MONITOR II A.N.C.	44	28
보스	QC Ultra	31
브리츠	BT6000 ANC	52	32
소니	WH-1000XM5	62	34
아이리버	IBH-NC500	42	28
애플	AirPods Max	23
젠하이저	MOMENTUM 4 Wireless	53
필립스	TAH7508	66	47
JBL	TOUR ONE M2	88	47
QCY	H4	63	46
주1. 멀티페어링 OFF, SBC코덱 등의 조건으로 85 dBA 크기의 소리(KS C IEC 60268-1 신호)를 재생하여 시험한 결과임. ※ 소리 크기, 배터리 상태 등 사용조건에 따라 시험 결과는 달라질 수 있음.

(5) 충전시간

☐ 제품 간에 최대 2.3 배(1시간 3분 ~ 2시간 26분) 차이 있어

ㅇ  (충전시간)  배터리를 완전히 방전시킨 후 완충될 때까지 소요되는 시간은 1시간 3분 ~ 2시간 26분 범위 수준으로 제품 간에 최대 2.3배 차이가 있었음.

-  소니(WH-1000XM5) 제품이 1시간 3분으로 가장 짧았고, 보스(QC Ultra) 제품이 2시간 26분으로 가장 길었음.

[ 충전시간 ]
브랜드	모델명	충전시간[시간 : 분]
마샬	MONITOR II A.N.C.
보스	QC Ultra
브리츠	BT6000 ANC
소니	WH-1000XM5
아이리버	IBH-NC500
애플	AirPods Max
젠하이저	MOMENTUM 4 Wireless
필립스	TAH7508
JBL	TOUR ONE M2
QCY	H4
※ 충전 어댑터, 배터리 상태 등 사용조건에 따라 시험 결과는 달라질 수 있음.

(6) 지연시간

☐ 제품 간에 최대 2.8배(Android) ~ 4.1배(iOS) 차이 있어

ㅇ  무선헤드폰으로 동영상 시청이나 온라인 게임 시, 영상과 음향 간 지연되는 시간이 짧을수록 우수한 제품임.

ㅇ  (지연시간)  일반적인 사용조건에서 스마트폰 영상과 헤드폰 음향 간 지연시간을 확인한 결과, 안드로이드 운영체제(Android)에서는 제품 간에 최대 2.8배(0.10초 ~ 0.28초), 애플 운영체제(iOS)에서는 최대 4.1배(0.09초 ~ 0.37초) 차이가 있었음.

-  안드로이드 운영체제 (Android)에서는 마샬 (MONITOR II A.N.C.) 제품이 0.10초(Android), 애플 운영체제(iOS)에서는 애플(AirPods Max) 제품이 0.09초(iOS)로 가장 짧았음.

-  브리츠(BT6000 ANC), 필립스(TAH7508), JBL(TOUR ONE M2), QCY(H4) 등 4개 제품은 지연시간 특화 모드로 설정 시 지연시간이 최소 0.03초에서 최대 0.24초까지 줄어들었음.

[ 지연시간 ]
브랜드	모델명	지연시간[초]주1
		Android	iOS
마샬	MONITOR II A.N.C.	0.10	0.23
보스	QC Ultra	0.27	0.29
브리츠	BT6000 ANC	0.15(0.03)	0.25(0.13)
소니	WH-1000XM5	0.21	0.25
아이리버	IBH-NC500	0.26	0.37
애플	AirPods Max	0.20	0.09
젠하이저	MOMENTUM 4 Wireless	0.11	0.28
필립스	TAH7508	0.23(0.18)	0.25(0.21)
JBL	TOUR ONE M2	0.28(0.19)	0.26(0.21)
QCY	H4	0.24(0.20)	0.29(0.24)
주1. 스마트폰에서 영상과 음향신호간 지연되는 시간을 확인함[( )값은 지연시간 특화 모드]