1		시험평가 항목 및 방법

☐ 소비자 설문조사, 소비자 상담사례 분석 결과, 관련 기준 등을 바탕으로 전문위원회 심의를 거쳐 시험평가 항목 결정

[ 시험평가 항목 및 방법 ]
시험평가 항목		시험평가 내용	시험방법
품질	냉방속도	실내온도를 설정온도까지 낮추는 데 소요되는 시간을 확인	KS C 93061) 준용 및 확인시험
	설정온도 대비 편차	냉방 중 설정온도 유지 성능 확인
	소음	냉방 중 발생하는 최대 소음 확인
	미세먼지 제거 성능	미세먼지 제거 성능 확인	KS C 93142) 준용
경제성⋅ 환경성	효율적인 사용 방법	에어컨과 서큘레이터 동시 사용 및 제습모드의 소비전력량 확인을 통한 효율적인 사용 방법 확인	KS C 9306 준용
	에너지 소비효율등급*	표시된 에너지소비효율등급⋅CO2 배출량 등의 일치 여부 확인	효율관리기자재 운용규정3)
안전성	구조	외관⋅마감, 전도 안정성 등 구조적 안전성 확인	KC 60335-2-404)
	전기적 안전성	누전 및 감전에 대한 전기적 안전성 확인
	필터 유해물질	CMIT⋅MIT 등 검출 여부 확인	관련 기준5)
	오존 발생량	제품 작동 시 오존 발생량 측정	KC 60335-2-656) 준용
표시사항		의무 표시사항 준수 여부 확인	효율관리기자재 운용규정 등
보유기능		제품별 보유기능을 확인	확인시험
1) 한국산업표준 KS C 9306 에어컨디셔너 2) 한국산업표준 KS C 9314 공기청정기 3) 효율관리기자재 운용규정(산업통상자원부 고시 제2024-1호) 4) 전기용품안전기준 KC 60335-2-40 히트펌프, 에어컨디셔너 및 제습기의 개별 요구사항 5) 안전확인대상 생활화학제품 지정 및 안전⋅표시기준(환경부 고시 제2024-89호) 6) 전기용품안전기준 KC 60335-2-65 공기청정기의 개별 요구사항 * 한국에너지공단과 공동으로 시험평가함.

2		주요 항목별 시험평가 결과

가. 품질

(1) 냉방속도

☐ 3개 제품이 6분 14초 ~ 24초로 우수해

ㅇ 에어컨의 핵심 품질인 냉방성능(냉방속도·설정온도 대비 편차)의 확인을 위해 전용면적 84㎡ 아파트의 거실⋅주방 크기인 면적 41㎡(약 12.5평), 높이 2.4m 설치 공간(실내기실)에 에어컨 실내기와 33개(11개소, 높이 0.7m, 1.2m, 1.7m)의 온도센서를 설치하고 냉방속도⋅설정온도 대비 편차를 시험평가함.

최근 3년 이내에 가정용 에어컨을 구입･사용한 경험이 있는 소비자 1,000명 대상 설문조사(한국소비자원, 2024.2.)

- 냉방성능이 에어컨의 핵심 품질이라는 답변 비율이 50.9%, 활동시간 중 냉방 설정온도는 24℃가 15.0%, 작동 시간은 4~6시간이 26.7%로 가장 높았음.

ㅇ 35℃로 유지*된 설치 공간에서 에어컨을 24℃⋅강풍으로 설정하여 작동시킨 후 실온이 24℃로 낮아지는 데 소요되는 시간을 측정한 결과, AF18DX936WFT⋅ AF18DX839BZT(삼성전자), FQ18EN9BE1(LG전자) 등 3개 제품이 각각 6분 14초, 6분 16초, 6분 24초로 냉방속도가 우수하였음.

* 설치 공간의 실온이 35℃에 도달한 시점에 열원을 제거하고, 실외기실은 35℃를 유지하며 시험평가함(KS C 9306 에어컨디셔너 준용).

[ 냉방속도 시험평가 결과 ]
제품유형	브랜드	모델명	냉방속도
고가형	LG전자	FQ18EN9BE1	6분 24초
	삼성전자	AF18DX936WFT	6분 14초
중저가형	LG전자	FQ18EV3EA1	8분 25초
	삼성전자	AF18DX839BZT	6분 16초
	오텍캐리어	EASC-0182RAAMD	8분 45초
*※ 설치 공간(구조･가구의 배치 등)에 따라 결과가 다를 수 있음.

(2) 설정온도 대비 편차

☐ 2개 제품이 온도편차(–0.4℃)가 작아 우수해

ㅇ 에어컨을 24℃⋅강풍으로 설정한 후 5시간 동안 작동하며 설치 공간의 평균온도를 측정한 결과, FQ18EN9BE1(LG전자), EASC-0182RAAMD(오텍캐리어) 등 2개 제품은 평균온도가 23.6℃로 설정온도 대비 편차(-0.4℃)가 작아 우수하였음.

[ 설정온도 대비 편차 시험평가 결과 ]
제품유형	브랜드	모델명	설정온도 [℃]	5시간 평균온도 [℃]	온도편차 [℃]
고가형	LG전자	FQ18EN9BE1	24.0	23.6	-0.4
	삼성전자	AF18DX936WFT		22.6	-1.4
중저가형	LG전자	FQ18EV3EA1		23.0	-1.0
	삼성전자	AF18DX839BZT		22.9	-1.1
	오텍캐리어	EASC-0182RAAMD		23.6	-0.4
*※ 설치 공간(구조･가구의 배치 등)에 따라 결과가 다를 수 있음.

(3) 소음

☐ 1개 제품이 소음(43dB(A))이 작아 우수해

ㅇ 에어컨을 24℃⋅강풍으로 설정하여 에어컨(실내기)에서 발생하는 최대 소음을 측정한 결과, FQ18EV3EA1(LG전자) 제품이 43dB(A)*로 가장 조용했고 그 외 4개 제품은 47dB(A) ~ 52dB(A) 범위로 관련 기준**에 적합한 수준이었음.

* 사람이 귀로 느끼는 소음의 크기를 측정하는 단위로 조용한 주택의 거실은 40dB(A), 조용한 사무실은 50dB(A), 보통의 대화소리･백화점 내 소음은 60dB(A) 수준임(환경부 국가소음정보시스템).

** 정격냉방능력 5.2 ~ 8.1kW인 에어컨 실내기의 소음은 55dB(A) 이하일 것(KS C 9306 에어컨디셔너)

[ 소음 시험평가 결과 ]
제품유형	브랜드	모델명	소음 [dB(A)]
고가형	LG전자	FQ18EN9BE1	47
	삼성전자	AF18DX936WFT	49
중저가형	LG전자	FQ18EV3EA1	43
	삼성전자	AF18DX839BZT	49
	오텍캐리어	EASC-0182RAAMD	52

(4) 미세먼지 제거 성능

☐ 고가형 2개 제품, 미세먼지 제거 성능이 29평대 공기청정기 성능과 유사했으나 유해가스 제거⋅탈취는 불가능해

ㅇ 고가형 2개 제품에는 공기 흡입부에 집진 필터가 장착되어 있어 미세먼지 제거가 가능했고 공기청정기 기준*을 준용하여 성능(표준사용면적)을 확인한 결과, 96㎡(약 29평형)대 공기청정기 수준의 미세먼지 제거 성능을 나타냄.

* 지름 0.3㎛ 크기의 미세입자 1×108 ~ 3×108개/m3가 존재하는 시험공간(약 30m3)에서 에어컨을 ‘청정(최대풍량)’모드로 20분간 작동 후 제거된 미세입자의 농도를 측정(KS C 9314 공기청정기 준용)

- FQ18EN9BE1(LG전자) 제품은 연간 필터교체비용(100,000원)이 발생하며 AF18 DX936WFT(삼성전자) 제품은 전기집진방식으로 물로 세척 후 재사용이 가능해 별도 비용이 발생하지 않음.

ㅇ 다만 2개 제품에는 일반 공기청정기에 장착되는 유해가스 제거⋅탈취 필터가 없어 유해가스(폼알데하이드·톨루엔·암모니아·아세트알데하이드·초산)의 제거가 불가능해 공기청정기를 대체할 수 없었음.

유해가스 및 생활악취 5개 가스

유해 가스	폼알데하이드([eqn: HCHO])	색깔이 없이 투명하며 자극성이 강한 냄새를 띤 기체상의 휘발성 유기화합물질로 국제암연구소에서는 1등급 발암물질로 분류하고 있음.
	톨루엔([eqn: C _{7} H _{8}])	접착제⋅페인트 등에서 방출되며 저농도에서는 두통⋅현기증을 유발하고 고농도에서는 강한 마취작용을 일으키는 화학물질
생활 악취 물질	암모니아([eqn: NH _{3}])	특유의 자극적인 냄새가 나는 무색 기체로 분뇨가 분해되는 과정에서 발생
	아세트알데하이드([eqn: CH _{3} CHO])	특유의 자극적인 냄새가 나는 무색 기체로 분뇨 냄새 등의 구성 물질
	초산([eqn: CH _{3} COOH])	무색의 자극성 강한 냄새를 가지며 식초의 구성 물질

(출처 : 산업안전보건법, 악취방지법, 대기환경보전법, 실내공기질 관리법, 국제암연구소 등)

- 그러나 해당 제품에는 유해가스 제거 기능이 없다는 내용이 표시되어있지 않아 소비자가 오인할 수 있어 개선이 필요하였음.

※ 한국소비자원은 해당 제품 제조사인 삼성전자㈜, LG전자㈜에 유해가스를 제거하는 기능이 없다는 내용을 표시할 것을 권고함.

‣ 2개 업체 모두, 권고 사항을 수용해 누리집 제품 정보에 반영할 예정임을 회신함(7월내).

[ 미세먼지 제거 성능 시험평가 결과 ]
제품유형	브랜드	모델명	미세먼지 제거 성능 (표준사용면적) [㎡]	필터교체비용 [원/년]*
고가형	LG전자	FQ18EN9BE1	96.8	100,000
	삼성전자	AF18DX936WFT	96.1	0
중저가형	LG전자	FQ18EV3EA1	기능없음
	삼성전자	AF18DX839BZT	기능없음
	오텍캐리어	EASC-0182RAAMD	기능없음
* * 2024년 6월 기준 공식 누리집 판매가격

나. 경제성⦁환경성

(1) 경제성(효율적인 사용방법)

□ (서큘레이터 사용 효과) 서큘레이터와 동시 사용 시 냉방속도 빨라져

ㅇ 에어컨과 서큘레이터를 동시에 사용할 경우 냉방속도(35℃→24℃)는 제품 평균 약 26초(약 6.3%) 빨라졌고, 제품에 표시된 냉방면적보다 넓은 공간을 냉방할 시 효과적으로 활용이 가능함.

[ 에어컨 단독 및 서큘레이터 동시 사용 시 냉방속도⦁소비전력량 비교결과 ]
작동방법	냉방속도	소비전력량
에어컨 단독 사용	6분 50초	0.238 kWh
에어컨 + 서큘레이터	6분 24초	0.235 kWh (서큘레이터 합산 소비전력량)
※ 에어컨은 24℃･강풍으로 설정하여 작동시키고, 에어컨 전방 1m에 위치시킨 서큘레이터는 에어컨 바람이 나오는 방향과 동일한 방향으로 좌우회전･강풍으로 작동시킴.

□ (냉방모드와 제습모드 비교) 온⋅습도 평균 및 소비전력량에 큰 차이 없어

ㅇ 냉방모드와 제습모드의 실내 온⋅습도와 소비전력량을 5시간 동안 측정⋅비교한 결과, 실내 온⋅습도 평균 및 소비전력량에 유의미한 차이가 없었음.

[ 냉방모드와 제습모드의 실내 온⦁습도 및 소비전력량 비교결과 ]
작동모드	5시간 실내 온⦁습도 평균	5시간 소비전력량
24℃ 냉방	22.9℃, 65%Rh	1.782 kWh
24℃ 제습	23.1℃, 59%Rh	1.878 kWh

□ (에어컨 제습모드와 일반 제습기 비교) 작동방식이 달라 제습기를 대체할 수 없어

ㅇ 에어컨 제습모드와 가정용 제습기의 실내 온⋅습도와 소비전력량을 5시간 동안 측정⋅비교한 결과, 에어컨 제습모드는 일정 습도(50~60%Rh)가 유지되는 반면 제습기는 제품이 제거할 수 있는 가장 낮은 습도(30%Rh대)까지 낮추는 것으로 확인됨.

ㅇ 에어컨의 제습모드는 온도를 낮게 유지하며 습기를 제거하는 방식(온도 하강이 목적)으로 설정온도에 도달하면 실외기가 작동⋅멈춤을 반복하지만 실내기는 계속 바람을 내보냄에 따라 실내기 냉각판에 맺혀있던 물방울(습기)도 실내에 유입되어 일정 수준의 습도를 유지하게 됨.

ㅇ 따라서 에어컨 제습모드는 사계절 제습⋅빨래 건조 등의 제습기 기능을 대체할 수 없었음.

[ 에어컨 제습모드와 가정용 제습기의 실내 온⦁습도 및 소비전력량 비교결과 ]
작동모드	5시간 실내 온⦁습도 평균	5시간 소비전력량
에어컨 24℃ 제습	23.1℃, 59%Rh	1.878 kWh
제습기 최대 풍량 후 자동	28.7℃, 33%Rh	1.161 kWh
※ 에어컨은 제습 24℃･강풍, 가정용 제습기(일일제습능력 18리터)는 63%Rh에서 최대풍량으로 작동을 시작하였으며, 가정용 제습기는 주변 습도가 낮아지며 자동모드로 전환되었음.

(2) 환경성

☐ (에너지소비효율등급) 모든 제품이 표시등급과 일치해

ㅇ 가정용 에어컨은 효율관리기자재 대상 제품*으로 소비자가 에너지소비효율을 쉽게 확인할 수 있도록 ‘에너지소비효율등급라벨’을 부착해야 하며 1등급에 가까운 제품일수록 에너지절약형 제품임.

* 효율관리기자재 운용규정(에너지이용합리화법)

ㅇ 에너지관리공단과 공동으로 제품에 표시된 에너지소비효율등급의 적합 여부를 확인한 결과, 모든 제품의 표시된 등급과 측정 등급이 일치하였음.

☐ (월간에너지비용⋅CO2 배출량) 제품별로 차이 있어

ㅇ 에너지소비효율등급라벨에 표시된 월간에너지비용은 42,000원 ~ 55,000원, 이산화탄소 배출량*은 시간당 342g ~ 446g 수준으로 제품별로 차이가 있었음.

* 에어컨에서 실제로 발생하는 CO2 배출량이 아닌 계산식(1Wh = 0.425g)을 이용한 산출값임.

[ 에너지소비효율등급⦁월간에너지비용 및 CO₂ 배출량 ]
제품유형	브랜드	모델명	에너지소비 효율등급	월간 에너지비용 [원/월]	CO2 배출량 [g/시간]
고가형	LG전자	FQ18EN9BE1	1등급	42,000	346
	삼성전자	AF18DX936WFT	1등급	42,000	342
중저가형	LG전자	FQ18EV3EA1	2등급	50,000	405
	삼성전자	AF18DX839BZT	1등급	45,000	366
	오텍캐리어	EASC-0182RAAMD	3등급	55,000	446

다. 안전성⦁표시사항

(1) 안전성

☐ 모든 제품이 관련 안전기준에 적합해

ㅇ 부상을 유발할 수 있는 날카로운 돌기 유무, 누설전류 및 절연내력(감전 위험성) 등 구조⋅전기적 안전성과 오존량 발생량을 측정한 결과, 모든 제품이 관련안전기준*에 적합하였음.

* 전기용품안전기준 KC 60335-2-40 히트펌프, 에어컨디셔너 및 제습기의 개별 요구사항, 전기용품안전기준 KC 60335-2-65 공기청정기의 개별 요구사항 등

ㅇ 헤파집진필터를 장착한 FQ18EN9BE1(LG전자) 제품의 살균제 성분(CMIT⋅MIT)* 검출 여부를 확인한 결과, CMIT⋅MIT 성분이 검출되지 않았음.

* 미생물의 증식을 방지하는 물질로써 환경부는「생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률」을 통해 안전확인대상 생활화학제품인 필터형 보존처리제품에 CMIT⋅MIT 등의 사용을 금지함.

(2) 표시사항

☐ 모든 제품이 관련 기준에 적합해

ㅇ「에너지이용합리화법」,「전기용품 및 생활용품 안전관리법」,「전파법」에  따른 표시사항을 확인한 결과, 모든 제품이 관련 기준에 적합했음.

[ 안전성⦁표시사항 시험평가 결과 ]
제품유형	브랜드	모델명	구조･전기적 안전성 오존 발생량 필터유해물질	표시사항
고가형	LG전자	FQ18EN9BE1	O	O
	삼성전자	AF18DX936WFT	O	O
중저가형	LG전자	FQ18EV3EA1	O	O
	삼성전자	AF18DX839BZT	O	O
	오텍캐리어	EASC-0182RAAMD	O	O
[기호의 표시] O : 전기용품안전기준⋅효율관리기자재 운용규정 등 관련 기준에 적합

라. 보유기능(붙임 2 참조)

☐ 에어컨은 고가 제품으로 장기간 사용하는 만큼 제품 구매 전 필요한 보유기능(절전모드·자동 팬건조·앱 연동 등)의 구비 여부를 꼼꼼히 확인할 필요가 있음. 보유기능은 FQ18EN9BE1(LG전자) 제품이 24개로 가장 많았고 AF18DX936WFT (삼성전자) 제품 21개의 순이었음.

[붙임 1] 가정용 스탠드 에어컨 종합평가표

제품 유형 주1)	브랜드	모델명	품질				경제성⦁환경성				안전성 ⦁ 표시 사항 주7)	보유기능	냉방면적 [㎡]	구입가격 [원/대]*
			냉방 속도 주2)	설정온도 대비 편차 [℃]주3)	소음 [dB(A)] 주4)	미세먼지 제거 성능 (표준사용면적) [㎡]주5)	에너지 소비효율등급		월간 에너지 비용 [원/월]	CO2 발생량 [g/시간] 주6)
고가형	LG 전자	FQ18EN9BE1	6분 24초	-0.4	47	96.8 (29.3평)주8)	1		42,000	346	○	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑲⑳㉑㉓㉔㉕㉗	58.5 (18평)	3,691,700
	삼성 전자	AF18DX936WFT	6분 14초	-1.4	49	96.1 (29.1평)	1		42,000	342	○	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑰주9)⑱⑲⑳㉒㉗		3,529,590
중저가형	LG 전자	FQ18EV3EA1	8분 25초	-1.0	43	-	2		50,000	405	○	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑯⑳㉑㉓㉖㉗		2,278,768
	삼성 전자	AF18DX839BZT	6분 16초	-1.1	49	-	1		45,000	366	○	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑰주9)⑱⑳㉒㉗		2,699,000
	오텍 캐리어	EASC-0182RAAMD	8분 45초	-0.4	52	-	3		55,000	446	○	①②③④⑤⑥⑦⑭⑮⑯⑱주10)㉖㉗		2,090,000
기호의 표시		○ : 전기용품안전기준⋅효율관리기자재 운용규정 등 관련 기준에 적합 - : 기능없음 * 2024년 4월 기준 온라인 쇼핑몰 구입가격(8m 배관 기본 설치비 포함)
주1) 고가형 : 미세먼지 제거 기능이 있는 제품 중저가형 : 미세먼지 제거 기능이 없는 제품 주2) 41㎡(전용면적 84㎡ 아파트의 거실⋅주방 크기로 약 12.5평), 높이 2.4m인 설치공간에 33개(11개소, 높이 0.7m, 1.2m, 1.7m)의 온도센서를 설치하고 에어컨을 작동(24℃⋅강풍), 35℃로 유지된 설치공간의 실온이 24℃까지 낮아지는 데 소요된 시간 주3) 에어컨을 24℃⋅강풍으로 설정하여 5시간 동안 작동하며 33개의 온도센서로 측정한 평균온도와 설정온도의 차이(예 : 온도편차가 -0.4℃인 경우 에어컨을 24℃로 설정하고 작동 시 설치공간의 평균온도는 23.6℃임을 의미함.) 주4) 에어컨을 24℃⋅강풍으로 설정하여 작동 시 발생하는 최대 소음[조용한 주택의 거실은 40dB(A), 조용한 사무실은 50dB(A), 보통의 대화소리⋅백화점 내 소음은 60dB(A) 수준(환경부 국가소음정보시스템)] 주5) 지름 0.3㎛의 미세먼지 제거 성능[약 30㎥ 크기의 공간에서 20분간 청정(최대풍량)모드 작동]을 면적으로 환산한 값이며 일반 공기청정기에 부착된 유해가스 제거⋅탈취 필터가 없어 5개 가스(폼알데하이드⋅톨루엔⋅암모니아⋅아세트알데하이드⋅초산)는 제거하지 못함.								주6) 에어컨에서 실제로 발생하는 CO2 배출량이 아닌 계산(1Wh = 0.425g)을 이용한 산출값임. 주7) 안전성 : 구조⋅전기적 안전성, 필터 유해물질, 오존 발생량 등 표시사항 : 에너지소비효율등급, KC마크, 제품정보 등 주8) 미세먼지 제거 필터 교체 시 연간 100,000원(공식 누리집 판매가격)의 비용이 발생함. 주9) 5GHz Wi-Fi 환경에서만 사용 가능함. 주10) AI스피커를 별도 구매하여 사용 가능함. ※ 본 시험결과는 해당 제품에 한하며 시험공간의 크기 등 조건에 따라 다를 수 있음.
								보유기능
								①냉방⋅제습⋅취침⋅쾌속 ②켜짐⋅꺼짐예약 ③자동 쾌적모드 ④절전모드 ⑤자동 팬건조⋅진단 ⑥IoT 전용앱 ⑦전력량 표시 ⑧저소음모드 ⑨주변환경 표시 ⑩열교환기 세척 ⑪UV 팬살균 ⑫펫케어 ⑬셀프청소 ⑭환기알림 ⑮필터청소알림 ⑯안전잠금 ⑰부재⋅외출절전 ⑱음성제어 ⑲공기질 확인 ⑳귀가알림 ㉑자동 취침모드 ㉒워치연동취침 ㉓공간분석 ㉔메모리 기능 ㉕필터 클린봇 ㉖외관변경 ㉗특화바람

[붙임 2]

가정용 에어컨 구입요령 및 사용 시 주의사항

에어컨 구입요령

✔ 제품의 주요 성능을 종합적으로 고려해야

・ 사용할 공간의 면적을 고려해 제품에 부착된 ‘에너지소비효율등급라벨’을 확인하여 적정냉방능력(냉방면적)을 가진 제품을 선택한다.

・  냉방속도·설정온도 대비 편차·소음·보유기능 등도 고려해야 하므로 한국소비자원 시험평가 결과를 참고하여 구매한다.

✔ 유지관리 비용 꼼꼼히 따져봐야

・ 제품에 부착된 ‘에너지소비효율등급라벨’을 통해 월간에너지비용(전기요금)을 확인하고, 미세먼지 제거 기능이 있는 제품 중 주기적인 필터 교체가 필요한 제품이 있으므로 필터 교체 주기 및 비용을 참고하여 선택하며 유해가스 제거·탈취 필터가 없는 경우 일반 공기청정기를 대체할 수 없음을 확인 후 구입한다.

✔ 구입시기도 고려해야

・ 더위가 시작되는 6월 ~ 8월에 제품을 구입할 경우 주문량이 많아 설치 일정이 늦어질 수 있으므로 해당 기간을 피해서 미리 주문한다.

・ 2in1(스탠드+벽걸이) 제품 중 스탠드형 에어컨을 먼저 구매하고 벽걸이형 에어컨을 추후에 추가 구매할 경우 벽걸이형 에어컨이 단종될 수 있으므로 설치공간·시기 등을 고려하여 제품을 선택한다.

에어컨 사용 시 주의사항 및 효율적인 사용 방법

✔ 제품의 안전사고 예방 수칙

・ 에어컨 주변에서 헤어스프레이 등 발화 물질을 사용하지 않고, 공기흡입구 및 배출구가 커튼⋅블라인드 등으로 막히지 않게 주의하며 손⋅작은 물체를 넣지 않는다.

・ 청소 및 손질은 전원플러그를 반드시 뽑고 팬이 완전히 멈춘 후 실시하고, 변색·변형 등의 원인이 되는 유기용제(벤젠, 신나 등)를 이용하여 청소하지 않는다.

✔ 효율적인 사용 방법

・ 서큘레이터나 선풍기를 같이 사용하면 냉방속도가 빨라지고 넓은 면적을 효과적으로 냉방할 수 있다.

・ 냉방모드와 제습모드의 소비전력량(전기요금) 차이는 적으므로 각 모드를 목적에 맞게 사용하고, 에어컨 제습모드는 유지습도(50~60%Rh)가 제습기 대비 높으므로 사계절 제습· 빨래건조 목적으로 사용 시 제습기를 사용한다.

<대형폐가전 분리배출 방법>

무상방문수거 서비스를 통해 수거 일정을 예약하여 배출하거나, 대형폐기물 신고필증 판매처(편의점, 관할주민센터 등)에서 구입한 신고필증 부착 후 배출한다.

☞ 폐가전 수거예약센터 홈페이지 : www.15990903.or.kr (콜센터 1599-0903)

※ 자세한 분리배출 방법은 환경부 모바일 앱 ‘내 손안의 분리배출’을 참고하시기 바랍니다.

※ 소비자 피해가 발생하면, ‘소비자24 열린소비자포털(모바일 앱, www.consumer.go.kr)’을 통해 거래내역, 증빙서류 등을 갖추어 온라인 상담 또는 피해구제를 신청할 수 있다.

[가정용 스탠드 에어컨 구매·선택 가이드]