1		시험평가 대상

☐  소비자 설문조사 결과, 보유율이 높고 선호하는 가격대의 캡슐커피머신 10개 브랜드, 10종 제품을 선정

최근 2년 이내에 캡슐커피머신을 구입 및 사용한 경험이 있는 소비자 1,000명 대상(한국소비자원, 2022. 12.)

[ 시험평가 대상 제품 ]
브랜드	판매원	모델명	제조국	물통 용량[L]	소비전력[W]	구입가격* [원]
네스카페 돌체구스토	네슬레코리아 유한책임회사	1023	중국	0.8	1340	139,000
네스프레소 (오리지널)	네슬레코리아 유한책임회사	D30	우크라이나	0.6	1200	179,000
던킨	㈜천마하나로	3A-C276	중국	0.45	1200	136,300
메디프레소	㈜메디프레소	MEDI-CNTM02	중국	0.65	1200	166,700
보만	㈜보만코리아	CM2140B	중국	0.6	1450	139,000
이디야	㈜이디야	3A-C263B-F	중국	0.6	1200	139,000
이탈리코	㈜비에스티엔	41084 (Lucca)	중국	0.75	1400	148,000
일리	㈜큐로홀딩스	Y3.3 E&C	이탈리아	0.75	850	109,000
하이메이드	롯데하이마트㈜	HCF-HC60GR	중국	0.6	1450	149,000
SCISHARE	쿠팡 주식회사	S1201	중국	0.62	1200	99,800
* 2023. 3. 온라인 구입가 기준이며, 구입처 및 판매 시기에 따라 상이할 수 있음.

2		시험평가 항목 및 방법

☐  소비자 설문조사 결과를 바탕으로 한국산업표준(KS), 전기용품안전기준(KC) 등 관련 규격을 참고하여 전문위원회 심의를 거쳐 선정

ㅇ  품질(추출시간 ․ 추출량 ․ 추출온도), 소음, 소비전력량, 안전성(구조 ․ 감전보호 ․ 온도상승), 커피캡슐 유해성분 ․ 카페인 함량, 표시사항, 제품특성 등을 시험 ․ 평가

[ 시험평가 항목 및 방법 ]
시험평가 항목		시험평가 내용	시험방법
품질	추출시간	에스프레소(제품 기본설정값) 1잔을 추출할 때 소요되는 시간(예열시간 포함)	KS C IEC 60661 준용 및 확인시험, KS C IEC 60661 : 가정용 및 이와 유사한 전기 커피메이커의 성능 측정방법 KS C IEC 60704-1 KS C IEC 60704-1 : 가정용 및 이와 유사한 전기기기의 소음 측정방법
	추출량	1회 및 2회 추출 시 추출량 균일성*을 확인 * 1회 및 1회와 2회 간의 추출량 균일성
	추출온도	1회 및 2회 추출 시 추출온도 편차*를 확인 * 1회 및 1회와 2회 추출액 간의 온도 편차
	소음	작동 중 발생하는 소음 확인
경제성·환경성	소비전력량	에스프레소 1잔을 추출할 때(예열 포함), 소요되는 소비전력량 확인
안전	구조	녹, 누수, 전도안정성* 등 구조적 이상 여부 확인 * 15도 기울어진 면에서 전도 여부 확인	KC 60335-2-15 KC 60335-2-15 : 가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 – 제 2-15부 : 액체가열용 전기기기의 개별요구사항 및 확인시험
	감전보호	누설전류, 절연내력, 접지 안전성 시험을 통해 제품의 누전 및 감전 위험성 확인	KC 60335-2-15
	온도상승	제품의 표면온도 측정을 통해 화상 위험 확인
유해성분 · 카페인 함량		추출된 커피(알루미늄, 카페인)와 커피캡슐 내 원두(알루미늄, 아크릴아마이드)의 성분 · 함량 확인	식품 중 아크릴아마이드 권장규격 및 확인시험 식품 중 아크릴아마이드 권장규격(식품의약품안전처, 2020. 10.)
표시사항		법정표시사항(인증번호 등) 및 주의표시 확인	전기용품 및 생활용품 안전관리법, 식품 등의 표시기준
제품특성		제품의 부가기능, 분리세척 가능 여부(세척 용이성), 무게 등 확인	확인시험

< 붙임 2 > 캡슐커피머신 종합결과표

브랜드	수입/판매원	모델명	품질								경제성·환경성	안전성 주7	제품 특성						캡슐수거 프로그램	구입 가격* [원]
			추출시간 주1[초]	추출량			추출온도			소음 [dB(A)]	소비 전력량 주6[Wh]		물통 용량 [L]	호환가능 캡슐 종류	부가기능
				1회(첫 잔) 평균 추출량 [g]	1회(첫 잔) 추출량 균일성주2 [%]	연속 2회 추출량 균일성주3 [%]	1회(첫 잔) 추출액의 온도 편차 주4 [℃]	연속 2회 추출액 간의 온도 편차 주5 [℃]							세척 용이성주8	캡슐 자동 수거 주9	추출량 조절	추출 온도 조절
네스카페 돌체구스토	네슬레코리아 유한책임회사	1023	50	41	★★★	★★★	5	4		64	14	○	0.8	㉡	√		√	√	√	139,000
네스프레소	네슬레코리아 유한책임회사	D30	60	42	★★	★★	2	4		58	14	○	0.6	㉠	√	√	√		√	179,000
던킨	㈜천마하나로	3A-C276	63	36	★★	★★	1	6		63	17	○	0.45	㉠	√	√	√			136,300
메디프레소	㈜메디프레소	MEDI-CNTM02	58	38	★★★	★★★	3	0		59	16	○	0.65	㉠	√	√	√			166,700
보만	㈜보만코리아	CM2140B	56	45	★★	★	3	2		58	16	○	0.6	㉠㉤	√		√			139,000
이디야	㈜이디야	3A-C263B-F	57	33	★★	★★	1	0		58	18	○	0.6	㉠	√	√	√			139,000
이탈리코	㈜비에스티엔	41084 (Lucca)	53	56	★	★★	2	1		60	17	○	0.75	㉣	√	√	√			148,000
일리	㈜큐로홀딩스	Y3.3 E&C	83	24	★	★	1	1		57	16	○	0.75	㉢	√	√	√	√	주10	109,000
하이메이드	롯데하이마트㈜	HCF-HC60GR	60	37	★★	★★	2	2		60	15	○	0.6	㉠㉡㉤	√		√			149,000
SCISHARE	쿠팡 주식회사	S1201	58	44	★★	★★★	3	2		62	16	○	0.62	㉠	√	√	√			99,800
<기호의 표시> ★★★(상대적 우수) ★★(양호) ★(보통) ○ : 관련 기준에 적합하거나 이상 없음. ✕ : 관련 기준에 부적합한 것. √ : 해당 기능 있음. 주1. 예열시간을 포함한 에스프레소(제품 기본설정값) 1잔을 추출할 때 소요되는 시간 주2. 1회 추출 반복 시험 결과, 추출량의 편차 및 균일성을 확인하여 평가함(한 잔 추출하는 경우) 주3. 2회 연속해서 추출 시 1회 추출량과 2회 추출량 간의 편차 및 균일성을 확인하여 평가함(두 잔 추출하는 경우) 주4. 1회 추출 반복 시험 결과, 추출액 온도의 편차를 확인함(한 잔 추출하는 경우) 주5. 2회 연속해서 추출 시 1회 추출액 온도와 2회 추출액 온도 간의 편차를 확인함(두 잔 추출하는 경우)									주6. 전원 공급 후 에스프레소 1잔을 추출하고(예열 포함), 절전모드 진입 시까지의 소비전력량 주7. 구조(녹·누수·전도안정성), 감전보호(누설전류·절연내력·접지저항), 온도상승(작동 중 표면온도) 확인 주8. 물통 및 부속품이 세척하기 용이하도록 분리가 가능한지 여부 확인 주9. 커피 추출 시 사용한 캡슐을 직접 비우지 않고 자동으로 수거 가능한지 여부 확인 주10. 사용한 캡슐을 분리하는 오프너(별도 구매 필요)가 있어 내용물을 비워 분리배출이 가능함 *2023. 3. 온라인 구입가격 기준임.
									<호환가능한 캡슐 종류> ㉠ 네스프레소(오리지널) ㉡ 돌체구스토 ㉢ 일리 ㉣ 이탈리코 ㉤ 분쇄원두