전체 순번	구분	제품 정보							KC 인증 마크	시험검사 결과											표시실태 결과
		브랜드명	제품명(모델명)	제품 사진		연소기 연결방법	사용가스	제조국		재료1)	구조2)	가스 누출3) (누설 및 기밀 성능)	일산화탄소(Co) 기준 초과4)		온도상승			과압방지 장치7)	유리8)	전도9)	제품 표시10)	판매페이지 표시11)
				판매페이지	실제										통상5)		이상6)
1	가스 난로 (난방용)	Naturehike	2 in 1 Heater & Stove(NH20RJ008)			직결식	부탄(이소)	중국	X	○	X	○	[난방] X	[조리] X	X		-	-	-	-	X (중국어)	X
2		APG	3000-AF			분리식	프로판	중국	X	○	X	X	[난방] ○	[조리] ○	-		-	-	-	-	X (중국어)	X
3		BRS (H22)	H22			직결식	부탄(이소)	중국	X	○	○	X	[난방] ○		-		-	-	-	X	X (중국어)	X
4		YANCHUAN	Portable Gas Heater (YC-808B)			카세트식+분리식	부탄(액화)	중국	X	X	X	X	[난방] ○	[조리] X	○		-	X	-	-	X (영어)	X
5		AOTU	TH0132			분리식	부탄(이소)	중국	X	○	○	○	[난방] X		X		-	-	-	-	X (미표시)	X
6		APG	2000G			직결식	부탄(이소)	중국	X	○	X	○	[난방] ○	[조리] X	X		-	-	-	-	X (중국어)	X
7	가스 버너 (조리용)	IWATANI	CB-ODX-JR			카세트식	부탄(액화)	일본	X	○	○	○	○		○		○	X	-	-	X (일본어)	X
8		IWATANI	CB-AH-41F			카세트식	부탄(액화)	일본	X	○	○	○	○		○		X	X	-	-	X (일본어)	X
9		SOTO	Regulator Stove(ST-310)			직결식	부탄(액화)	일본	X	검사 미시행											X (일본어)	X
10		BULIN	Stove BL (100-B16-A)			직결식	부탄(이소)	중국	X	X	○	X	X(시험불가)		-		-	-	-	-	X (중국어)	X
11		Coleman	Singlegas Stove 120A			카세트식	부탄(이소)	일본	X	검사 미시행											X (일본어)	X
12		Moonhill	Camping Stove (CS-101A)			직결식	부탄(액화)	미상	X		○	○	X		-		-	-	-	-	X (영어)	X
13		-	ST001			직결식	부탄(이소)	미상	X	검사 미시행											X (미표시)	X
14		Dr.HOWS	Twinkle Mini Stove			카세트식	부탄(액화)	중국	X	검사 미시행											O (한국어)	X
15	가스 랜턴 (등화용)	Campingmoon	T-1D			직결식	부탄(이소)	일본	X	○	○	○	○		-		-	-	○	-	X (일본어)	X
16		Firemaple	-			직결식	부탄(이소)	중국	X	○	○	○	○		-		-	-	○	-	X (중국어)	X
17		Firemaple	Orange Gas Lantern			직결식	부탄(이소)	중국	X	검사 미시행											X (중국어)	X
18		Snow Peak	GL-140			직결식	부탄(이소)	일본	X	검사 미시행											X (일본어)	X
19		Coleman	2500 Northstar LPGAS Lantern			직결식	부탄(이소)	일본	X	○	○	○	○		-		-	-	○	○	X (일본어)	X
20		Lixada	Portable Lantern (BL300-F1)			직결식	부탄(이소)	미상	X	○	○	○	○		-		-	-	X	-	X (영어)	X
21		Jeebel Camp	JBL-L001			직결식	부탄(이소)	중국	X	검사 미시행											X (미표시)	X
22		Campingmoon	T-1			직결식	부탄(이소)	중국	X	검사 미시행											X (미표시)	X
<관련 기준> 1) [밸브후단부의 호스 재료 사용] 가스입구에서 노즐입구까지의 가스가 통하는 부분은 350 ℃에서 용융 되지 않아야 함. 2) [2가지 용도 사용] 2가지 용도로 사용할 수 없음. [콕 예비상태] 연소기는 콕이 닫힌 상태에서 예비 동작 없이 열리지 않아야 함 [별도의 부품] 연소기는 용기의 접속 방법이 변경되는 별도의 부품(어댑터)을 갖지 않아야 함.. 3) [누설] 연소기 거버너의 저압쪽에서 화구까지의 부분은 상용의 압력에서 기밀이 유지되어야 함. [기밀성능] 가스가 통하는 부분 중 고압부는 0.9㎫의 압력에서 기밀이 유지되어야 함. 4) [일산화탄소 배출] CO(일산화탄소) 측정 결과 0.14% 이하여야 함. 5) [온도상승(통상)] 1시간 이상 연소 후 용기 표면온도가 40℃ 이하여야 함. 6) [온도상승(이상)] 1시간 이상 연소 후 용기의 양 끝 최고온도의 산술평균이 50℃ 이하여야 함. 7) [과압방지장치] 용기 내부의 압력이 0.5㎫ 이상 0.7㎫ 이하일 때 용기가 자동으로 이탈되거나 가스 유로가 자동으로 닫히는 안전장치를 갖춰야 함. 8) [유리] 1시간 이상 연소 후 온도 5℃의 물 10㎖를 유리 부분에 뿌려 제품에 이상이 없어야 함. 9) [전도] 50% 이상 충전된 용기가 연결된 상태에서는 어느 방향으로 기울여도 15° 이내에서는 넘어지지 않고 부속품의 위치가 변하면 안 됨. 10) [제품 표시] ’이동식 부탄연소기(KGS AB336)’, ’이동식 프로판 연소기(KGS AB341)’ 제조의 시설·기술·검사 기준에 따라 연소기명, 사용 가스 등 제품 정보를 제공해야 함. 11) [판매페이지 표시] ‘전자상거래 등에서의 상품 등의 정보제공에 관한 고시‘에 따라 사업자는 품명, 허가·인증 사항, 제조국 등 정보를 제공해야 함. <연소기 연결 방법> - 카세트식 : 거버너가 부착된 연소기 안에 용기를 수평으로 장착시키는 구조 - 직결식 : 연소기에 1L 이하의 접합용기를 직접 연결하는 구조 - 분리식 : 연소기에 1L 이하의 접합용기를 호스 등으로 연결하는 구조																<기호표시> ○ : 기준 적합 X : 기준 부적합 - : 해당사항 없음 시험불가 : 가스 누설로 인해 시험 불가

참고 2		해외구매대행 캠핑용 가스용품 조사 종합결과표