3		주요 항목별 시험평가 결과

가. 품질

(1) 세탁성능

☐  세탁건조기는 세탁코스, 세탁용량, 수온, 세제 종류 등의 사용조건에 따라 세탁성능에 차이가 발생하므로 동일한 세탁물로 액체세제를 자동 투입하여 표준코스*로 세탁한 후 세탁성능을 평가하였음.

*  표준코스의 기본 설정온도인 40 ℃에서 시험함(공급수 온도는 20 ℃).

ㅇ  침대시트(2개), 베갯잇(4개), 수건(10개)으로 구성한 세탁물(면직물 3.6 kg)을 사용하였고, 오염물이 균일하게 묻어 있는 인공 오염포*를 수건에 부착하여 세탁한 후 표면 반사율**을 측정하여 세탁성능을 비교 평가하였으며 반사율이 높을수록 우수한 제품임.

*  피지, 카본블랙/광유, 혈액, 코코아, 적포도주가 각각 오염된 기준 오염포(EMPA 108).

**  세탁물이 얼마나 깨끗하고 밝게 보이는지 표면에 입사한 빛이 반사되는 비율을 나타내는 값.

☐  (세탁성능) 세탁건조기의 세탁성능은 기존 드럼세탁기*에 비해 높은 수준으로 나타났으며, 세탁건조기 제품 간에도 차이가 있었음.

*  드럼세탁기 시험 결과는 한국소비자원 품질시험 보고서(드럼세탁기[2020]) 기준임.

ㅇ  삼성전자(WD25DB8995BB) 제품은 기존의 같은 제조사 드럼세탁기에 비해 1%p,  LG전자(FH25EAE) 제품은 4%p 수준으로 세탁성능(반사율)이 개선되었음.

ㅇ  일체형 세탁건조기 2개 제품 간 세탁성능을 비교하면 LG전자(FH25EAE) 제품이 삼성전자(WD25DB8995BB) 제품보다 3%p 수준으로 높아 상대적으로 오염이 잘 제거되었음.

ㅇ  원스탑(세탁+건조) 코스와 단독 세탁코스의 세탁성능은 유사한 수준이었음.

[ 세탁성능 ]
브랜드	모델명	표시 세탁용량 [kg]	세탁성능(반사율)주1[%]
			원스탑	단독 세탁
삼성전자	WD25DB8995BB	25	48	48
	드럼세탁기주2	21	-	47
LG전자	FH25EAE	25	51	51
	드럼세탁기주2	21	-	47
주1. 드럼세탁기용 액체세제로 시험한 결과이며, 사용조건 및 환경에 따라 달라질 수 있음. 주2. 드럼세탁기 시험평가 결과는 한국소비자원 품질시험 보고서(드럼세탁기[2020]) 기준임.

(2) 건조성능

☐  건조성능은 세탁물의 양에 따라 차이가 있으므로 세탁성능과 동일한 조건으로 시험평가 하였으며, 건조도*가 높을수록 우수한 제품임.

*  초기 세탁물 무게(g) 대비 젖은 세탁물의 건조 후 무게(g)의 비율(%)이며, 세탁물 건조도가 100% 미만이면 추가적인 건조가 필요함.

ㅇ  세탁건조기의 세탁 과정 이후 연속하여 건조를 진행(원스탑)하거나 세탁 종료 후 단독 건조코스를 추가 실행하여 건조성능을 평가하였음.

☐  (건조성능) 삼성전자(WD25DB8995BB), LG전자(FH25EAE) 등 2개 제품 모두 원스탑 코스와 단독 건조코스에서 건조도가 103 % 이상으로, 세탁물이 충분히 건조되어 기존 의류건조기* 제품과 성능 차이가 없었음.

*  한국소비자원 품질시험 보고서(의류건조기 품질시험[2018]) 적용

ㅇ  다만 세탁건조기 제품은 최대 건조용량이 15 kg으로 최근 판매 중인 의류건조기 전용 제품(20 kg 이상)보다 작아 대용량의 세탁물을 건조하는 경우, 건조시간이 추가로 소요*될 수 있음.

*  일반적으로 의류건조기 용량(kg)이 클수록 대용량 세탁물 건조 시 소요시간이 짧음.

[ 건조성능 ]
브랜드	모델명	표시 건조용량 [kg]	건조성능(건조도)주1[%]
			원스탑	단독 건조
삼성전자	WD25DB8995BB	15	104	103
	의류건조기주2	9	-	105
LG전자	FH25EAE	15	104	104
	의류건조기주2	9	-	104
주1. 표준(면) 시험포 부하로 시험평가한 결과로 의류 종류 등에 따라 달라질 수 있음. 주2. 한국소비자원 품질시험 보고서(의류 건조기[2018]) 기준임.

(3) 소요시간

☐  세탁건조기의 세탁·건조 연속 동작 시 전체 소요시간과 세탁·건조 개별 동작 시 각각의 소요시간을 측정하였음.

ㅇ  일반적으로 세탁·건조시간이 늘어날수록 소비전력량도 증가하기 때문에 짧은 시간에 적은 에너지로 세탁과 건조가 잘되는 제품이 우수한 제품임.

☐  (소요시간) 세탁건조기의 제품별 소요시간은 원스탑 코스에서 2시간 30분 ~ 2시간 40분, 단독 세탁·건조 코스에서는 2시간 15분 ~ 2시간 47분 범위 수준이었음.

ㅇ  삼성전자(WD25DB8995BB) 제품이 LG전자(FH25EAE) 제품에 비해 원스탑 및 단독 세탁코스는 약 10분, 단독 건조코스는 약 20분 정도 소요시간이 짧았음.

[ 소요시간 ]
브랜드	모델명	소요시간[시간:분]
		원스탑	단독 세탁	단독 건조
삼성전자	WD25DB8995BB	2:30	0:38	1:37
LG전자	FH25EAE	2:40	0:48	1:59

나. 경제성·환경성

(1) 에너지소비량

☐  3.6 kg 용량의 표준 면 시험부하를 표준코스로 1회 동작 후 에너지소비량 (소비전력량, 연간전기요금)을 시험평가함.

☐  (소비전력량) 세탁건조기를 원스탑 코스와 단독으로 세탁 및 건조를 진행했을 때 소비전력량은 유사한 수준이었음.

ㅇ  원스탑 코스에서 삼성전자(WD25DB8995BB) 제품의 소비전력량은 1,160 Wh, LG전자(FH25EAE) 제품은 1,432 Wh 수준으로 제품 간 최대 272 Wh 차이가 있었음.

☐  (연간전기요금) 원스탑 코스와 단독 코스 이용 시 각각 소비되는 전력량을 연간전기요금*으로 환산하면 삼성전자(WD25DB8995BB)[39,000원, 40,000원]와 LG전자(FH25EAE)[48,000원, 46,000원] 제품 간에 최대 9,000원 수준의 차이가 있었음.

*  세탁기 관련 ‘효율관리기자재 운용규정(210회/년, 1kWh 당 160원)’ 기준이며 가정 내 총 전기사용량, 사용 시기(하절기‧동절기)에 따라 달라질 수 있음.

[ 에너지소비량 ]
브랜드	모델명	원스탑		단독 세탁		단독 건조
		소비 전력량 [Wh]	연간 전기요금 주[원]	소비 전력량 [Wh]	연간 전기요금 주[원]	소비 전력량 [Wh]	연간 전기요금 주[원]
삼성전자	WD25DB8995BB	1,160	39,000	222	7,000	978	33,000
LG전자	FH25EAE	1,432	48,000	258	9,000	1,114	37,000
주. 효율관리기자재 운용규정(세탁기) : 1년 210회 사용 기준(1kWh 단가는 160원)

(2) 물 사용량

☐  (물 사용량) 세탁·건조 시 물 사용량을 확인한 결과,  삼성전자 (WD25DB8995BB) 제품은 원스탑 코스(106ℓ)의 물 사용량이 단독 세탁·건조(83ℓ) 코스보다  20ℓ이상 많았음*.

*  삼성전자(주)는 소프트웨어 업데이트(24.11.25)를 통해 원스탑 코스의 물 사용량을 단독 세탁코스와 유사한 수준으로 개선

ㅇ  LG전자(FH25EAE) 제품은 원스탑 코스에서 83ℓ, 단독 세탁·건조 코스에서 84ℓ로 물 사용량이 유사했음.

ㅇ  일체형 세탁건조기는 건조과정에서 소량의 물을 추가로 사용하여 내부 열교환기 등을 청소하는 방식을 채택하고 있었음.

[ 물 사용량 ]
브랜드	모델명	물 사용량[ℓ]
		원스탑	단독 세탁	단독 건조
삼성전자	WD25DB8995BB	106	77	6
LG전자	FH25EAE	83	82	2

다. 안전성

☐  (감전보호) 절연 미흡으로 인한 누전 및 감전 위험을 확인하기 위해 누설전류·절연내력 시험을 실시한 결과, 제품 모두 이상 없었음.

☐  (구조) 세탁건조기 문이 70 N* 이내의 힘으로 열리는지 여부를 확인한 결과, 제품 모두 이상 없었음.

*  70 N = 약 7.0 kgf

라. 제품 특성

☐  (세탁코스) 표준코스 이외에 AI세탁, 쾌속/소량급속, 울/섬세의류, 이불, 아기옷 등 세탁용도에 맞는 다양한 세탁코스를 제공하고 있었음.

☐  (건조코스) 표준, 울/섬세, 이불/먼지털기, 시간건조 등 다양한 건조코스를 제공하고 있었음.

☐  (부가기능) 잠금 기능·드럼 라이트 등 기본적인 부가기능 이외에 스마트 기능·자동 세제함·구김 방지 등 다양한 기능을 제공하고 있으며, 제품별로 음성 인식·자동 문 열림·건조 준비 등에 차이가 있었음.

ㅇ  (스마트기능) 스마트폰에 전용 앱을 설치하면 알람·원격 제어 등이 가능하며, 소프트웨어 업데이트를 통하여 개선되거나 추가된 기능의 이용이 가능함.

ㅇ  (건조 준비) 삼성전자(WD25DB8995BB) 제품에는 세탁이 완료된 후 건조가 시작되기 전에 건조에 적합하지 않은 옷감을 꺼낼 수 있도록 제품 동작이 일시 정지되는 기능이 있었음.

ㅇ  (제품 크기) 일체형 세탁건조기 제품은 높이(약 1m)가 낮아 타워형 세탁기·건조기 제품과 달리 상부 공간을 활용할 수 있다는 장점이 있음.

[ 제품 특성 ]
브랜드	모델명	세탁·건조 코스			부가기능								제품 크기 (WxDxH) [mm]
		주요 세탁 코스	주요 건조 코스 주3	송풍 건조	주요 부가 기능 주4	스마트 기능	음성 인식	세제함 자동 청소	자동 문열림	건조 준비	구김 방지	미니워시 결합 주5
삼성전자	WD25DB8995BB	✓주1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	686× 875× 1110
LG전자	FH25EAE	✓주2	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	700× 830× 990
<기호의 표시> ✓ : 기능이 있는 것. - : 기능이 없는 것. 주1. 표준, AI 맞춤, 퍼실딥클린, 쾌속, 미세플라스틱저감, 이불, 섬세의류, 울, 타월, 데님, 셔츠, 아기옷, 펫케어, 살균, 무세제통세척, 열풍내부살균 등 주2. 표준, 인공지능세탁, 이불, 소량급속, 울/섬세, 알뜰삶음, 아기옷, 통살균케어, 찌든때, 기능성의류, 조용조용, 컬러케어, 셔츠, 미세플라스틱케어, 종료 후 세탁물 케어, 펫케어, 급속통헹굼 등 주3. 표준, 쾌속/소량급속, 울/섬세, 이불/먼지털기/침구털기, 시간건조 등 주4. 잠금, 드럼 라이트, 자동세제함, 원격제어, 코스목록 편집, 설정초기화 등 주5. 제품 하단에 소용량 분리 세탁이 가능한 미니워시 결합 가능(별도 구매).

<붙임2> 세탁건조기 종합결과표

브랜드	모델명	세탁/건조 용량 [kg]	품질							경제성·환경성						안전성 주3	제품 크기 (WxDxH) [mm]	구입가격 주4 [원]
			세탁성능[%]		건조성능[%]		소요시간[시간:분]			소비전력량[Wh] (연간전기요금[원])주1			물 사용량[ℓ]
			원스탑	단독 세탁	원스탑	단독 건조	원스탑	단독 세탁	단독 건조	원스탑	단독 세탁	단독 건조	원스탑	단독 세탁	단독 건조
삼성전자	WD25DB8995BB	25/15	48	48	104	103	2:30	0:38	1:37	1,160 (39,000)	222 (7,000)	978 (33,000)	106주2	77	6	적합	686×875×1110	4,100,000
LG전자	FH25EAE	25/15	51	51	104	104	2:40	0:48	1:59	1,432 (48,000)	258 (9,000)	1,114 (37,000)	83	82	2	적합	700×830×990	4,259,000
<시험평가 방법> * 세탁물은 3.6kg의 표준 면 시험포, 세제는 액체세제 자동 투입, 표준코스의 기본 설정(40 ℃) 조건에서 시험평가한 결과임(공급수 온도는 20 ℃).
주1. 세탁기 관련 ‘효율관리기자재 운용규정(210회/년, 1kWh 당 160원)’ 기준이며 가정 내 총 전기사용량, 사용 시기(하절기‧동절기)에 따라 달라질 수 있음. 주2. 삼성전자(주)는 소프트웨어 업데이트(24.11.25)를 통해 원스탑 코스의 물 사용량을 단독 세탁코스와 유사한 수준으로 개선 주3. 구조(도어 개폐), 감전보호(누설전류, 절연내력) 안전성 확인. 주4. 2024년 8월 오프라인 구입가 기준임.