< 붙임 1 > 어린이용 킥보드 품질 시험평가 결과

1		시험평가 대상

□ 소비자 설문조사 결과, 보유율이 높은 10개 업체, 10개 제품 선정

최근 3년 내 어린이용 킥보드를 구입⬝사용한 경험이 있는 소비자 1,000명 대상 설문조사(한국소비자원, ‘22.12.)

ㅇ 제품 선정기준

- 보유율이 높은 3바퀴 유형(앞바퀴 2개, 뒷바퀴 1개)의 어린이용(만 8세 이상) 킥보드

- 최대허용하중이 50kg 이상인 제품

- 2023년* 온라인 시장에 출시되는 제품**

* 해당 기간에 출시되는 제품이 없는 경우 판매 중인 최신 제품 선정

** 동일 업체에서 다수의 제품을 판매하는 경우 저가 제품 선정

[ 시험평가 대상 제품 ]
브랜드명	업체명	모델명	구입가격주1)[원]
글로버	잼버스코리아㈜주2)	프리모 폴더블 판타지 라이트	69,000
롤릭	동방레포츠㈜	K20121	29,900
마이크로	㈜지오인포테크 이노베이션	맥시 폴더블 디럭스	201,690
미토	㈜슈나	NEW-M02	54,500
삼천리자전거	삼천리자전거㈜	SCAVA 110L	48,000
스쿳앤라이드	㈜더플레이그라운드	하이웨이 킥3	125,550
켈리앤스테판	켈리앤스테판	스테판 킥보드	68,530
키즈휠	㈜에스엠코프	X5 프로	77,670
토이원	㈜에스에이치코리아컴퍼니	코지 쿠잉	37,200
21st 킥보드	㈜구름과환경	마카롱 스핀	50,890
주1) ‘23.1. ~ 2. 온라인 구입가격 기준 주2) 공식수입사가 잼버스코리아㈜에서 ㈜모던토이로 변경됨(‘23.4. 현재).

< 붙임 2 > 어린이용 킥보드 종합평가표                                      ※ 본 시험평가 결과는 해당 제품에 한함.

브랜드명

모델명

구조적

안전주1)

유해물질주2)

품질 성능주3)

최대

허용

하중

[kg]

표시

사항

부가 기능주4)

구입

가격주5)

[원]

하중

내구성

주행

내구성

충격

내구성

높이

조절

LED

발광

바퀴

미끄럼

방지

발판

접이식/

탈착식

후면

반사등

안전

(핸들)

락

글로버

프리모 폴더블 판타지 라이트

O

O

O

O

★★★

50

O

3단계

√

-

√

-

√

69,000

롤릭

K20121

O

O

O

주6)

★

50

O

3단계

√

-

√

-

-

29,900

마이크로

맥시 폴더블  디럭스

O

O

O

O

★★★

60

O

자유조절

√

√

√

√

-

201,690

미토

NEW-M02

O

O

O

O

★★★

50

X주7)

3단계

√

-

√

-

-

54,500

삼천리자전거

SCAVA 110L

O

O

O

O

★★

50

O

5단계

√

√

√

-

-

48,000

스쿳앤라이드

하이웨이 킥3

O

O

O

O

★★★

50

O

3단계

√

√

√

-

√

125,550

켈리앤스테판

스테판 킥보드

O

O

O

O

★★★

50

O

3단계

√

√

√

-

-

68,530

키즈휠

X5 프로

O

주8)

O

O

★★

50

X주9)

자유조절

√

√

√

-

-

77,670

토이원

코지 쿠잉

O

O

O

O

★

50

O

3단계

√

-

√

-

-

37,200

21st 킥보드

마카롱 스핀

O

O

O

O

★★

50

O

3단계

√

-

√

-

-

50,890

[기호의 표시]

○ : 관련 기준 적합 또는 이상 없음, X : 관련 기준 부적합, ★★★ : 상대적 우수, ★★ : 양호, ★ : 보통, √ : 기능 있음, - : 기능 없음

주1) 어린이용 킥보드 안전기준(바퀴 경도 ‧ 부착강도, 브레이크 제동력, 핸들/핸들 바
피로시험, 충격, 낙하, 발판, 주행 시험 등)

주2)

국내 안전기준	어린이제품 공통안전기준	피부와 접촉하는 부위(손잡이‧스틱‧접는 장치)의 프탈레이트계 가소제(7개 항목), 유해 중금속 용출(8개 항목), 유해 중금속 함유량(2개 항목)
해외 준용기준	[독일] AfPS GS 2019:01 PAK	다환방향족탄화수소 함유량(15개 항목)

주3)

하중 내구성	발판에 최대허용하중을 반복적(15만 회)으로 가한 후 이상 여부 확인
주행 내구성	10km/h의 속도로 장애물 위를 15km 주행 후 이상 여부 확인
충격 내구성	일정한 속도(2.5m/s)로 단단한 턱에 부딪힌 후 이상 여부 확인

주4)

높이 조절	신장에 맞는 높이 조절 가능
LED 발광 바퀴	주행 시 발광되는 LED바퀴
미끄럼방지 발판	미끄럼방지 발판으로 주행 중 미끄러짐 방지
접이식 / 탈착식	킥보드를 접거나 분리하여 보관 가능
후면 반사등	후면 반사 스티커로 야간 가시성 확보
안전(핸들) 락	킥보드를 직진방향으로만 움직이도록 핸들을 고정

주5) ‘23. 1.~2. 온라인쇼핑몰 구입 가격 기준

주6) 왼쪽 앞바퀴 너트의 헐거워짐 발생

주7) 사용 연령 오기

주8) 국내 안전기준에 적합함. 단, 손잡이 부위에서 독일 규격의 다환방향족탄화수소 15개 항목 중 3개 항목의 허용 기준을 초과함(해당 업체에서는 소비자 요청 시, 별도의 손잡이 커버 제공 예정).

주9) 제조연월 누락 및 한계하중 오기

< 붙임 3 >

어린이용 킥보드 제품 사진 및 제원

브랜드명	글로버	롤릭	마이크로	미토	삼천리자전거
업체명	잼버스코리아㈜*	동방레포츠㈜	㈜지오인포테크이노베이션	㈜슈나	삼천리자전거㈜
모델명	프리모 폴더블 판타지 라이트	K20121	맥시 폴더블 디럭스	NEW-M02	SCAVA 110L
제품 사진
최고 높이/ 최저 높이	77cm / 67cm	73cm / 63cm	91cm / 67cm	82cm / 72cm	84cm / 64cm
앞‧뒤 바퀴 크기	12.0cm / 8.0cm	11.5cm / 8.0cm	12.0cm / 8.0cm	13.5cm / 8.0cm	13.5cm / 10.0cm
앞‧뒤 바퀴 폭	2.4cm / 2.4cm	2.6cm / 2.3cm	3cm / 5.0cm	3.7cm / 5.0cm	3.6cm / 2.4cm
발판 너비	12cm	13cm	13cm	14cm	13cm
무게	2.5kg	2.0kg	3.0kg	2.8kg	3.2kg
사용연령	만 8세 이상	만 8세 이상	만 8세 이상	만 8세 이상	만 8세 이상
* 공식수입사가 잼버스코리아㈜에서 ㈜모던토이로 변경됨(’23.4. 현재).

어린이용 킥보드 제품 사진 및 제원

브랜드명	스쿳앤라이드	켈리앤스테판	키즈휠	토이원	21st 킥보드
업체명	㈜더플레이그라운드	켈리앤스테판	㈜에스엠코프	㈜에스에이치코리아컴퍼니	㈜구름과환경
모델명	하이웨이 킥3	스테판 킥보드	X5 프로	코지 쿠잉	마카롱 스핀
제품 사진
최고 높이/ 최저 높이	82cm / 70cm	83cm / 69cm	81cm / 60cm	78cm / 66cm	82cm / 65cm
앞‧뒤 바퀴 크기	12.0cm / 8.0cm	13.5cm / 9.0cm	12.0cm / 8.0cm	12.0cm / 9.0cm	13.5cm / 9.0cm
앞‧뒤 바퀴 폭	2.4cm / 2.4cm	3.7cm / 5.0cm	7.0cm / 5.0cm	3.4cm / 5.0cm	3.6cm / 5.0cm
발판 너비	10cm	13cm	13cm	13cm	13cm
무게	2.7kg	3.4kg	3.7kg	3.0kg	3.7kg
사용연령	만 8세 이상	만 8세 이상	만 8세 이상	만 8세 이상	만 8세 이상

< 붙임 4 >

어린이용 킥보드 사용 시 주의사항 및 관리 방법

※ 소비자 피해가 발생하면, ‘소비자24 열린소비자포털(모바일 앱, www.consumer.go.kr)’을 통해 거래내역, 증빙서류 등을 갖추어 온라인 상담 또는 피해구제를 신청할 수 있다.

< 어린이용 킥보드 사용 시 주의사항 >

□ 사용연령(만 8세 미만 또는 이상) 및 체중(30kg 이하, 50kg 이하 등)에 적합한 킥보드를 사용한다.

□ 어린이용 킥보드 사용 전, 볼트 풀림 · 브레이크 이상 여부 등을 확인한다.

* 사용 전, 보호자가 직접 어린이용 킥보드 상태를 확인하여 안전사고를 미연에 방지한다.

□ 높이 조절, 접는 장치 등 조립 · 변경이 필요할 때는 보호자가 직접 조작한다.

□ 안전보호장구(헬멧, 무릎 및 팔꿈치보호대, 손목보호대 등)를 착용한다.

□ 미끄러움이 발생하기 쉬운 장소나 눈, 비가 올 때는 타지 않는다.

□ 차도나 교통이 혼잡한 곳, 급경사 구역 등 안전하지 않은 장소에서는 타지 않는다.

□ 젖어있거나 평평하지 않는 장소에서는 타지 않는다.

□ 어린이가 점프 등 위험한 묘기주행을 하지 않도록 지도한다.

< 어린이용 킥보드 관리 방법 >

□ 어린이용 킥보드 사용 전, 후 바퀴 · 발판 등의 볼트 조임 여부를 확인한다.

□ 브레이크, 바퀴의 상태를 수시로 점검하여 마모 · 손상 확인 시 즉시 교체한다.

□ 녹 발생 방지를 위해 세척 시 바퀴 베어링에 물이 닿지 않도록 주의한다.

□ 직사광선에 노출 시 변색 및 탈색이 발생할 수 있으니 실내에 보관한다.

□ 제품 사용 중 손상이나 유격이 발생할 경우 수리 후에 사용한다.

< 어린이용 킥보드 분리배출 방법 >

어린이용 킥보드 등 대형폐기물의 경우, 거주 지역의 시군청에서 대형폐기물 처리 신고 후, 일정 처리비용을 지급하고 분리 배출합니다. 시군별 처리방법 및 처리비용이 상이하오니 관할 시군청 누리집(홈페이지)을 참고하시기 바랍니다.

※ 자세한 분리배출 방법은 환경부 모바일 앱 ‘내 손안의 분리배출’을 참고하시기 바랍니다.